`pthread_mutexattr_setprotocol` is introduced in Android 28.

--- a/dlls/winepulse.drv/pulse.c
+++ b/dlls/winepulse.drv/pulse.c
@@ -217,12 +217,16 @@
 
 static NTSTATUS pulse_process_attach(void *args)
 {
+#ifdef __ANDROID__
+    if (1)
+#else
     pthread_mutexattr_t attr;
 
     pthread_mutexattr_init(&attr);
     pthread_mutexattr_setprotocol(&attr, PTHREAD_PRIO_INHERIT);
 
     if (pthread_mutex_init(&pulse_mutex, &attr) != 0)
+#endif
         pthread_mutex_init(&pulse_mutex, NULL);
 
     return STATUS_SUCCESS;
